교 대 점 검 계 단

(주) 나노텍리소스

경기 안양시 만안구 안양동 31-2 홍일빌딩 2층

TEL:02)518-5100 / FAX:02)518-6391

교대점검계단 시공 시방서

1. 규    격 :

규   격 : 400 X 300 X 180 MM

2. 기초콘크리트 타설

1) 점검계단을 설치할 부분에 터파기 후 면 고르기를 한다.

2) 정리된 면에 기초 버림콘크리트타설을 위한 거푸집을 설치한다.

3) 버림콘크리트를 타설한다.

4) 콘크리트 양생후 거푸집을 해체한다.

3. 조립 및 마감

1) 기초콘크리트가 타설된 바닥면에 기 제작된 블럭을 하단부터 조립해 설치한다.

2) 시공 완료된 블록의 하단부와 상단부를 몰탈 처리후 고정한다.

3) 주변정리한다.