Slab용 합판 비교표

구 분	목재합판/동바리 Slab 시공	NT합판/동바리 Slab 시공
시공사진
단가	전용회수 대비 ㎡당 단가 : 2,525원 ( ㎡당 단가 = 12,500원 / 1,65㎡ = 7,575원 3회전용시 = 7,575원 / 3회 )	전용회수 대비 ㎡당 단가 : 1,030원 ( ㎡당 단가 = 17,000원 / 1,1㎡ = 15,454원 15회전용시 = 15,454원 / 최소15회 )
	기타 인건비, 철근, 경비 동일 전용 3~4회 사용	기타 인건비, 철근,경비 동일 전용 15회~20회 사용
기타 장단점	1. 표면 품질 불량, 박리제 필요 2. 목재 수입 원자재 가격상승으로 가격 불안정. 3. 폐기물 비용발생	1. 녹색제품으로 친환경제품이며 박리제가 필요없음, 2. 표면품질이 우수하여 별도의 마무리 작업이 필요없음. 3. 재활용으로 폐기물이 발생하지 않음.